
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 187 и следващите от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Доставка чрез закупуване на котел за отопление, включително транспорт, демонтаж и монтаж, както и гаранционна поддръжка за нуждите на ТП ДЛС „Граматиково” 
 Доставеният котел следва да бъде снабден с необходимите документи доказващи неговите технически параметри, произход и гаранции за качество. 
Гаранцията на доставения котел, както и на вложените материали и извършените монтажни дейности не може да е по – кратък от 24 /двадесет и четири/ месеца.
Доставката, демонтажа, монтажа и свързването на новия котел ще се извърши в ловния дом на ТП ДЛС „Граматиково”- местност „Петрова нива”.
Дейностите, които ще бъдат извършени в изпълнение на предмета на поръчката са следните:
	№по ред
	Наименование
	Мярка
	Колич.
	 Ед. цена 
/лв/ без ДДС 
	 Общо /лв/ без ДДС 

	1.
	Котелно
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Източване на съществуваща отоплителна инсталация
	бр.
	1,00
	
	

	1.2
	Демонтаж на съществуващ водогреен котел на твърдо гориво ≈ 30 kW
	бр.
	1,00
	
	

	1.3
	Демонтаж на съществуващ помпен възел в котелно помещение
	к-т
	1,00
	
	

	1.4
	Доставка и монтаж на водогреен котел Bisolid K3 - 15 kW
	бр.
	1,00
	
	

	1.5
	Димоотвод с външен диаметър Φ160 mm
	м.
	1,20
	
	

	1.6
	Термичен предпазно - изпускателен клапан присъединяване 3/4F. Капиляр - 1300мм. Сонда - 1/2М  х 145мм
	бр.
	1,00
	
	

	1.7
	Термометър радиален 0-120C
	бр.
	1,00
	
	

	1.8
	Контактен термостат с температурен интервал:от +30°С до +90° С
	бр.
	1,00
	
	

	1.9
	Коляно преход поцинковано - 1 1/2-1"
	бр.
	2,00
	
	

	1.10
	Коляно поцинковано 90 - 1"
	бр.
	8,00
	
	

	1.11
	Преход 1" - 3/4"
	бр.
	1,00
	
	

	1.12
	Тройник 1" - 1/2" - 1"
	бр.
	2,00
	
	

	1.13
	Тройник 3/4"
	бр.
	1,00
	
	

	1.14
	Кран сферичeн 1"
	бр.
	2,00
	
	

	1.15
	Кран сферичeн 1/2"
	бр.
	2,00
	
	

	1.16
	Филтър 1"
	бр.
	1,00
	
	

	1.17
	Възвратна клапа 1"
	бр.
	1,00
	
	

	1.18
	Нипел 1"
	бр.
	8,00
	
	

	1.19
	Муфа 1"
	бр.
	4,00
	
	

	1.20
	Преход месингов М 1" х Ф22
	бр.
	4,00
	
	

	1.21
	Преход месингов Ж 1" х Ф22
	бр.
	4,00
	
	

	1.22
	Тръба поцинкована 1"
	м.
	2,00
	
	

	1.23
	Тръба медна Ф22х0,8
	м.
	4,00
	
	

	1.24
	Адаптор Ф20х3/4
	бр.
	3,00
	
	

	1.25
	Монтаж на съществуваща циркулационна помпа UPBASIC 25-6
	бр.
	1,00
	
	

	1.26
	Крепежни елементи и консумативи
	к-т
	1,00
	
	

	1.27
	Окабеляване на управление
	к-т
	1,00
	
	

	1.28
	Пълнене на съществуваща отоплителна инсталация и пускане в действие
	бр.
	1,00
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	


Изпълнителят следва да осигури: Собствен транспорт за доставка, товарене, разтоварване и квалифицирани служители за изпълнение на дейностите.
Специфични изисквания към участниците
При изпълнение на предмета на поръчката участниците следва да спазват всички изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, както и правилата за противопожарна безопасност и за изпълнение на такъв вид дейности.
Предложените артикули трябва да са нови и неупотребявани, и да отговарят на всички стандарти в Република България, включително по отношение на техническа експлоатация, пожаробезопасност, норми на безопасност и включване към електрическата мрежа. Доставените артикули трябва да са в оригинална опаковка с ненарушена цялост и придружени с гаранционна карта за съответния вид техника.
Предлаганите цени да са окончателни, с включени всички разходи по цялостното изпълнение на поръчката.
Участниците следва да гарантират, че при наличие на недостатъци на доставените от тях артикули, същите ще бъдат подменени с нови за тяхна сметка, като посочат и гаранционни срокове за доставените артикули. Гаранционните срокове не може да са по – кратки от посочените от възложителя.
Доставката се приема от възложителя с подписване на двустранен приемателно - предавателен протокол от представители на страните по договора. Артикулите, подлежащи на монтаж следва да бъдат монтирани за сметка на изпълнителя. 
Изпълнителят следва да осигури безплатна гаранционна поддръжка на доставения котел в срок не по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца. 
Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 3 (три) месеца, считано от датата на сключване на договора.
Директор: залич.ЗЗЛД

